运行烧录之前，需要配置python环境和安装对应的库。

1. 安装Python，并设置python环境变量
2. 打开命令行执行 pip install esptool
3. 芯片usb连接至电脑。“按住”板子boot键（typec口右按钮），同时点击一下reset键（typec口左按钮）松开boot键，即可进入烧录模式。
4. 查看自己板子型号，假如是esp32c3 就进入到 固件对应的目录，双击 烧录工具.bat

---- 烧录成功后
1. 点击一下 reset按键
2. 打开任意android设备蓝牙， 刷新列表 出现AS开头的蓝牙，及表示成功。


！！！！ 如果没有你的芯片固件！！！！
请加入我们官方Q【642949684】群，找管理员编译完全免费。